**Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ**



Самоклеящийся безосновный материал. Размер рулона 10х0,75 м, масса – 1,5 кг/м², толщина – 1,5 мм.

Монтаж производится на основание, загрунтованное битумным праймером.

**Назначение**

Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений.

Укладка на деревянное или ЖБ основание:

1. Под керамическую плитку;
2. Под стяжку.

**Преимущества**

* Самоклеящийся нижний слой = быстрый монтаж
* Удобный размер рулона
* Не требуется дополнительное оборудование
* Возможна укладка на горючие основания
* Возможна укладка плитки на гидроизоляцию, без применения защитной стяжки
* Срок службы более 45 лет

**Область применения**

Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ предназначена для устройства гидроизоляции межэтажных перекрытий внутренних помещений.

**Свойства**

Уникальный верхний слой Spunbond, защищающий самоклеящийся битумно-полимерный слой от механических повреждений. Укладка плитки может происходить непосредственно на материал без применения защитной стяжки, что существенно сокращает общее время монтажа.

**Хранение**

Материалы должны храниться в вертикальном положении в закрытом помещении или под навесом, в один ряд по высоте, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца при температуре от -35 до +35°С.

**Основные физико-механические характеристики**

****